Описание: 

Версия программного обеспечения приемника GS-8302 для USB обновления.

version:
STB		0.21.131
NKE		2.0.11

Обновление ПО производится через USB порт.
 
Процедура обновления основного ПО приемника:
1.Скопировать в корневую директорию флешки файлы update.info и 2012_12_25_GS8302_hw0442_0_21_131.dre
2.Вставить флешку в работающий приемник, согласиться на проведение обновления. 
3.На этапе b xx извлечь флешку.

Важно! Если версия модуля NKE вашего приемника имеет значение 02.00.10, и ОТА обновление оператором не вещается, 
обратитесь в сервисный центр для обновления ПО модуля до версии 02.00.11.

filename: 2012_12_25_GS8302_hw0442_0_21_131.dre
Checksum: a05b0220c117b924a3d2cf092c70c2f4


filename: upgrade.info
Checksum: ff7d822b9fc5fe21b7b7aac8692a9290 


2012.12.25 Spb