Описание: 

Версия ПО приемника HD9303 для USB обновления. 

version:
STB		0.31.131
NKE		02.01.00

Обновление ПО производится через USB порт с помощью флешки, отформатированной в FAT32.
 
Процедура обновления основного ПО приемника HD9303:
1.Скопировать в корневую директорию флешки файлы update.info и 2012_12_25_HD9303_hw0447_0_31_131.dre
2.Вставить флешку в работающий приемник, согласиться на проведение обновления. 
3.На этапе b xx извлечь флешку.

Процедура обновления ПО NKE:
1. Удалить файлы ПО приемника с флешки.
2. Скопировать в корневую директорию флешки файл nke.bin, содержащий ПО NKE-1. 
3. Вставить флешку в работающий приемник. Прошивка ПО NKE производится без вывода какой-либо индикации. 
4. По истечении 30-60 секунд приемник начнет перезагрузку, в момент исчезновения изображения с экрана телевизора необходимо сразу отключить флешку от приемника.

What's new:

1. Переработано меню «Статус». Стали доступны два варианта отображения информации: краткий (содержит наиболее часто используемые данные, в том числе, 
информацию о номере ID); расширенный (содержит всю информацию о приёмнике) - вызывается нажатием Красной кнопки («F1» или «i») на пульте ДУ во время 
нахождения в меню «Статус». 
2. Переработан общий список телеканалов, вызываемый по нажатию кнопки «ОК». Стали доступны дополнительные списки, каналы в которых сгруппированы в соответствии 
с тематикой. Переключение по спискам осуществляется Зеленой кнопкой на пульте ДУ из общего списка телеканалов.
3. Добавлено инфоменю «Оплата» - информационный блок, содержащий описание основных способов оплаты услуг «Триколор ТВ».
4. Улучшена работа EPG.
5. Для оператора "ТриколорТВ Сибирь" актуализированы база транспондеров и алгоритм поиска.

filename: 2012_12_25_HD9303_hw0447_0_31_131.dre
Checksum: 2b4e1d69303dd9f6066be5e0e9912d3a

filename: upgrade.info
Checksum: 0b957380c7ce0ff9de4932265ba3dcb8

filename: nke.bin
Checksum: f22dbf1788bea2627c8c965f7c9584eb


2012.12.25 Spb